# Pivot :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Description | Schéma | Outillage | Matière / débit |
| 10 | Moulage |  | Moule silicone | Palet d’antimoine |
| 10’ | Ebarbage |  | Scie à métaux, lime |  |
| 20 | Perçage |  | Foret Ø5mm |  |
| 30 | Taraudage |  | Taraud à main M6 |  |

## Axe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Description | Schéma | Outillage | Matière / débit |
| 10 | Tournage  Charioter a, e et b.  Saigner c  Tronçonner d |  | Outil à charioter  Outil à tronçonner | ENAW2017  Ø12mm L50mm |
| 20 | Tournage  Dresser a  Chanfreiner b |  | Outil à charioter |  |
| 30 | Parachèvement  Fileter a |  | Filière M6 |  |

Capot

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Description | Schéma | Outillage | Matière / débit |
| 10 | Découpe laser |  | Découpeuse laser | PMMA 3mm |
| 20 | Pliage à 90° |  | Plieuse plastique |  |
| 20’ | Pliage à 90° | Plieuse plastique |  |